* 첨부 (회신용) : 시험장비 활용여부 설문지

- 아래 보유장비에 대하여 활용여부를 체크 후 회신

1. 회사명 :

2. 생산 재제조 제품명 :

국문 장비명 (영문 장비명)	모델명	주요사양	활용 여부 (활용 희망시 O 표시)
재제조 파워스티어링 오일펌프 성능 시험 장비 (Remanufactured Power Steering Oil Pump Performance Test Machine)	KRT - POSP1000	- 구동 회전수 : Max. 7,000rpm - 압력 : Max. 20Mpa - 유량 : 20LPM - 토크 : 100Nm
재제조 파워 스티어링 기어박스 성능 시험 장비 (Remanufactured Power Steering Gear Box Performance Test Machine)	KRT - STGB1000	-구동 회전수 : Max. 100rpm - Hydraulic Actuator : 20,000N - 압력 : Max. 100Bar - 하중 : 20,000N - 토크 : 100Nm
재제조 교류 발전기 성능 시험 장비 Remanufactured DC Alternator Performance Test Machine	KRT - DCRT12000	- 구동 회전수 : 12,000rpm - 환경 온도 : 10℃ - 120℃ - 전압 공급 장치 : DC 35V, 50A
재제조 시동 전동기 성능 시험 장비 (Remanufactured Start Motor Performance Test Machine)	KRT - DCRT1000	- 구동 회전수 : Max. 3,000rpm - 회전 토크 : Max. 50Nm - 환경 온도 : 10℃ - 120℃
재제조 터보차저 성능 시험 장비 Remanufactured Turbocharger Performance Test Machine	KRT - TUCH1000	- 구동 회전수 : Max. 15,000rpm - 유량 : 100LPM - 압력 : Max. 1Mpa - 환경 온도 : 10℃ - 60℃
재제조 에어컨 컴프레서 성능 시험 장비 (Remanufactured Air-Conditioner Compressor Performance Test Machine)	KRT - ARCC1000	- 구동 회전수 : Max. 7,000rpm - 압력 : Max. 5Mpa - 유량 : 400LPM - 환경 온도 : 10℃ - 120℃
재제조 냉각팬 성능 시험 장비 (Remanufactured Cooling Fan Performance Test Machine)	KRT – COFA1000	- 속도 : Max. 5,000rpm - 토크 : 50Nm - 전원 공급 장치 : DC 30V, 50A (PID Control)
재제조 브레이크 캘리퍼 성능 시험 장비 (Remanufactured Brake Caliper Performance Test Machine)	KRT – BRCA1000	- 구동 회전수 : Max. 100rpm - 유량 : 10LPM - 토크 : 50Nm - 압력 : Max. 20Mpa
재제조 디젤 인젝터 성능 시험 장비 (Remanufactured Diesel Injector Performance Test Machine)	KRT - DIIN1000	- 구동 회전수 : Max. 2,000rpm - 압력 : Max. 100Mpa - 환경 온도 : 10℃ - 60℃
재제조 커먼레일 연료펌프 성능 시험 장비	KRT - DIIN1000	- 구동 회전수 : Max. 7,000rpm - 압력 : Max. 100Mpa - 환경 온도 : 10℃ - 160℃

3. 추가 요청 시험장비가 있을 경우 시험장비명 및 사양을 적어 주시기 바랍니다.

.시험장비명 및 사양 :